**Checkliste für Messungen**

* Vor jedem Experiment bitte der Pflege und in der SDA Bescheid geben
* Türschild „Testung“ aufhängen
* Überprüfe freien Speicherplatz auf lokaler Daten-Festplatte (üblicherweise D:\)
* Überprüfe die Reihenfolge der HDMI-Stecker in den Chet-Adaptern
* Signalqualität checken und möglichst alle Quellen für EM-Strahlung ausstellen (Bett, Blutdrucksensor, Licht, Handy wird grade aufgeladen…

DIE FOLGENDEN EINSTELLUNGEN NUR IM PROGRAMM NetComRemote ausführen:

* REC stoppen, NewFolder erstellen (ca. 10s warten), REC starten, DAQ an Laptop anschließen und Experiment starten
* Nach dem Experiment REC stoppen, NewFolder erstellen (ca. 10s warten) und REC starten
* Testung in Messungen.xls eintragen (unter \current\_patient)
* Folder umbenennen (Exp.-ID) und Daten auf \current\_patient kopieren
* Türschild „Testung“ wieder umdrehen
* Pflege und in der SDA Bescheid geben, dass die Messung abgeschlossen ist